(module VEML7700-TOP (layer F.Cu) (tedit 6203268B)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VEML7700-TOP (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.4 1.95) (end 2.4 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.4 1.95) (end 3.4 0.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.4 -1.05) (end -3.4 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -1.05) (end -3.4 -1.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.4 -1.05) (end 3.4 -1.05) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.4 -1.05) (end 3.4 1.95) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.4 1.95) (end -3.4 1.95) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.4 1.95) (end -3.4 -1.05) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 -0.2) (end 0 0.2) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.2 0) (end -0.2 0) (layer Dwgs.User) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 1.35) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 1.35) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 1.35) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 1.35) (size 0.7 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/../lib/VEML7700.3dshapes/84592VEML7700.stp
    (offset (xyz 0 -0.35 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
