(module 5.5od_0.2thickness_no_pins (layer F.Cu) (tedit 612A700F)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 5.5od_0.2thickness_no_pins (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.9 0) (layer F.Cu) (width 0.7))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.9 0) (layer F.Mask) (width 0.8))
  (fp_poly (pts (xy 0.879 2.27) (xy 0.769 2.27) (xy 0.769 -2.23) (xy 0.889 -2.23)) (layer Dwgs.User) (width 0.01))
  (pad "" thru_hole oval (at 0.889 0) (size 0.6 5.05) (drill oval 0.35 4.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
