(module Texas_Instruments-RSV_R-PUQFN-N16-0-0-0 (layer F.Cu) (tedit 618090B4)
  (fp_text reference REF** (at -1.75 -2.05) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify left))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -0.6 1.675) (end -0.475 1.675) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 1.3 1.075) (end 1.1 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 1.075) (end -1.1 1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -1.075) (end 1.1 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 -1.075) (end -1.1 -1.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.525 1.125) (end 1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.525 1.125) (end 1.525 1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.525 -1.125) (end -1.525 1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.525 -1.125) (end -1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.525 -1.125) (end 1.525 -1.125) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 0.9) (end -1.3 0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.3 -0.9) (end 1.3 0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 -0.9) (end 1.3 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.3 0.9) (end -1.3 -0.9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -0.6 0.725) (size 0.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.2 0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.2 0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.6 0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.175 0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.175 0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.175 -0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.175 -0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.6 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.2 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.2 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.6 -0.775) (size 0.2 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.175 -0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.175 -0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.175 0.2) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -1.175 0.6) (size 0.65 0.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SN74AVC4T774.models/Texas_Instruments_-_SN74AVC4T774RSVR.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
