(module slids_switch_spdt (layer F.Cu) (tedit 6027F33B)
  (fp_text reference REF** (at 0.5 -3.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value slids_switch_spdt (at 0.5 3.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.5 -2.85) (end -6.5 2.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 2.85) (end 6.5 2.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -2.85) (end 6.5 2.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.5 -2.85) (end -6.5 -2.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 2.85) (end -3 6.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3 6.85) (end 0 6.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0 2.85) (end 0 6.85) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at -6.3 0) (size 0.8 1.8) (drill oval 0.4 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at 6.3 0) (size 0.8 1.8) (drill oval 0.4 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
