(module USB_Micro_B_Female (layer F.Cu) (tedit 602AE7E8)
  (descr https://cdn.amphenol-icc.com/media/wysiwyg/files/drawing/10103594.pdf)
  (attr smd)
  (fp_text reference J2 (at 0 -5.13 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value USB_B_Micro (at 0 2.79 180) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.68 1.75) (end 4.68 -4.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.68 -4.22) (end 4.68 -4.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.68 1.75) (end 4.68 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.68 1.75) (end -4.68 -4.22) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -3.6) (end -1.6 -2) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -4.1) (end 0.3 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 0 -4.1) (end -0.3 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.9 1.4) (end 3.9 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.9 1.4) (end 3.6 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.9 1.4) (end -3.9 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.9 1.4) (end -3.6 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.9 -4.1) (end -3.6 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.9 -4.1) (end -3.9 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.9 -4.1) (end 3.6 -4.1) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.9 -4.1) (end 3.9 -3.8) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.75 1.29) (end 3.75 1.29) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.75 -3.97) (end 3.75 1.29) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.75 -3.97) (end 3.75 -3.97) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.75 -3.97) (end -3.75 1.29) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.75 2.15) (end -3.75 2.15) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad SH smd rect (at -1.5 1.15) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -3.16) (size 0.4 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad SH thru_hole rect (at -3.6 -3.16) (size 2 1.8) (drill oval 0.7 1.3 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole oval (at -3.6 0) (size 1.3 2.15) (drill oval 0.7 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole rect (at 3.6 -3.16 180) (size 2 1.8) (drill oval 0.7 1.3 (offset -0.2 0)) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole oval (at 3.6 0) (size 1.3 2.15) (drill oval 0.7 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole circle (at -2 -2.15) (size 0.61 0.61) (drill 0.6) (layers *.Cu Eco2.User))
  (pad SH thru_hole circle (at 2 -2.15) (size 0.61 0.61) (drill 0.6) (layers *.Cu Eco2.User))
  (pad SH smd rect (at 1.5 1.15) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -3.16) (size 0.4 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -3.16) (size 0.4 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -3.16) (size 0.4 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -3.16) (size 0.4 2.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
